Ik heb de gps werkende gekregen, hiervoor moest ik mijn bordje buiten zetten en verbinden met de 5V in plaats van de 3.3V, ik heb ook hardware serial moeten gebruiken in plaats van de softwareserial.