Buiten een stroommeting moet er ook nog een andere controle vorm zijn om te zien of de leds branden, dit gaat waarschijnlijk hardware matig moete gebeuren, je hebt hier dan een aantal mogelijkheden om dit te doen, je kunt een fotodiode, een fototransistor, fotometer en zelfs een luxmeter gebruiken.